Приказ Ростехнадзора от 20.03.2023 N 121
"Об утверждении Руководства по безопасности "Рекомендации по прогнозу и выбору мер, направленных на снижение запыленности рудничного воздуха в угольных шахтах"	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 10.05.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 20 марта 2023 г. N 121

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДСТВА
ПО БЕЗОПАСНОСТИ "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОГНОЗУ И ВЫБОРУ МЕР,
НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ ЗАПЫЛЕННОСТИ РУДНИЧНОГО ВОЗДУХА
В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ"

В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", статьей 14 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации", пунктом 1 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401, а также в целях содействия соблюдению требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по аэрологической безопасности угольных шахт", утвержденных приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. N 506, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Руководство по безопасности "Рекомендации по прогнозу и выбору мер, направленных на снижение запыленности рудничного воздуха в угольных шахтах".
2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 4 марта 2016 г. N 83 "Об утверждении Руководства по безопасности "Рекомендации по прогнозу и выбору мер, направленных на снижение запыленности рудничного воздуха в угольных шахтах".

Руководитель
А.В.ТРЕМБИЦКИЙ

Утверждено
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 20 марта 2023 г. N 121

РУКОВОДСТВО
ПО БЕЗОПАСНОСТИ "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОГНОЗУ И ВЫБОРУ МЕР,
НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ ЗАПЫЛЕННОСТИ РУДНИЧНОГО ВОЗДУХА
В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Руководство по безопасности "Рекомендации по прогнозу и выбору мер, направленных на снижение запыленности рудничного воздуха в угольных шахтах" (далее - Руководство по безопасности) разработано в целях разъяснения требований промышленной безопасности и содержит рекомендации по применению Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в угольных шахтах", утвержденных приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. N 507, и Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по аэрологической безопасности угольных шахт", утвержденных приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. N 506 (далее - Инструкция по аэрологической безопасности угольных шахт).
2. Настоящее Руководство по безопасности содержит рекомендации по проведению прогноза запыленности рудничного воздуха в горных выработках угольных шахт и порядок выбора мер, направленных на снижение запыленности рудничного воздуха.
Настоящее Руководство по безопасности не является нормативным правовым актом.
3. Определение запыленности рудничного воздуха в соответствии с настоящим Руководством по безопасности (далее - прогнозная запыленность рудничного воздуха) рекомендуется проводить для забоев очистных и подготовительных горных выработок угольных шахт до начала ведения в них горных работ. Результаты определения прогнозной запыленности рудничного воздуха включаются в документацию на выполнение горных работ, связанных с проведением, креплением, поддержанием горных выработок и ведением очистных работ (далее - документация по ведению горных работ).
4. Прогнозная запыленность рудничного воздуха определяется по данным, полученным в результате лабораторных испытаний пластовых проб угля, и (или) по данным, полученным при ведении горных работ по добыче угля или проведению горных выработок в аналогичных горно-геологических и горнотехнических условиях.
5. Пластовые пробы угля отбирают в соответствии с ГОСТ 9815-75 "Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы. Метод отбора пластовых проб". Места отбора пластовых проб рекомендуется выбирать на участках горных выработок, на которых в дальнейшем планируется ведение горных работ по добыче угля или проведению горной выработки.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ПЛАСТОВЫХ ПРОБ УГЛЯ

6. Лабораторные испытания пластовых проб угля состоят из следующих этапов:
взвешивание пластовых проб угля;
дробление пластовых проб угля;
определение гранулометрического состава пластовых проб угля после их дробления.
7. Пластовые пробы угля рекомендуется взвешивать на технических весах с относительной погрешностью взвешивания не более 0,1%.
8. Дробление пластовых проб угля проводят в соответствии с ГОСТ 21153.1-75 "Породы горные. Метод определения коэффициента крепости по Протодьяконову".
9. Гранулометрический состав пластовых проб угля после их дробления определяют в соответствии с ГОСТ 2093-82 "Топливо твердое. Ситовый метод определения гранулометрического состава".
Рассев пластовых проб угля начинают на сите с наибольшим размером отверстий сетки и заканчивают на контрольной сетке по ГОСТ 6613-86 "Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками" с номинальным размером сторон ячеек в свету 0,1 мм.
10. После определения гранулометрического состава в пластовых пробах угля определяется общая влага угля по ГОСТ Р 52911-2020 "Топливо твердое минеральное. Определение общей влаги".
11. Список ГОСТов и их наименование, применяемых при проведении лабораторных испытаний пластовых проб угля, приведены в таблице.

Таблица

Обозначение и наименование ГОСТ	
ГОСТ 9815-75	Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы.
Метод отбора пластовых проб	
ГОСТ 21153.1-75	Породы горные.
Метод определения коэффициента крепости по Протодьяконову	
ГОСТ 2093-82	Топливо твердое.
Ситовый метод определения гранулометрического состава	
ГОСТ 6613-86	Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками	
ГОСТ Р 52911-2020	Топливо твердое минеральное.
Определение общей влаги	

12. По результатам определения гранулометрического состава пластовых проб угля после их дробления и содержания в них общей влаги по формуле рассчитывается удельное пылевыделение - количество пыли размером менее 100 мкм, выделившееся в рудничную атмосферу при разрушении 1 тонны угля:

qпл = 150a100[(0,65mB + 0,07)5,5(exp(-0,3W))], (1)

где:
qпл - удельное пылевыделение, г/т;
a100 - выход при ситовом анализе класса крупностью менее 0,1 мм, %;
mв - вынимаемая мощность пласта, м;
W - общая влага угля, %.

III. РАСЧЕТ ПРОГНОЗНОЙ ЗАПЫЛЕННОСТИ РУДНИЧНОГО ВОЗДУХА

13. Прогнозная запыленность рудничного воздуха для очистного забоя определяется по формуле:

, (2)

где:
Cоч.заб - прогнозная запыленность рудничного воздуха для очистного забоя, мг/м3;
qпл - удельное пылевыделение, г/т;
Pоч - производительность очистного комбайна, т/мин;
vоч - скорость воздуха в очистном забое, м/с;
Qоч - расход воздуха в очистном забое, м3/мин;
Эоч - эффективность мер по борьбе с пылью в очистном забое, содержащихся в проектной документации на разработку месторождений полезных ископаемых (далее - технический проект), доля.
14. Прогнозная запыленность рудничного воздуха для подготовительного забоя определяется по формуле:

, (3)

где:
Cп.заб - прогнозная запыленность рудничного воздуха для подготовительного забоя, мг/м3;
Pпр - производительность проходческого комбайна, т/мин;
vпр - скорость воздуха в подготовительной выработке, м/с;
Qпр - расход воздуха в забое подготовительной выработки, м3/мин;
Эпр - эффективность мер по борьбе с пылью в подготовительном забое, содержащихся в техническом проекте, доля.
15. Значения Эоч в очистных забоях приведены в приложении N 1 к настоящему Руководству по безопасности. Значения Эпр в подготовительных забоях приведены в приложении N 2 к настоящему Руководству по безопасности.

IV. ВЫБОР МЕР ПО БОРЬБЕ С ПЫЛЬЮ
ПРИ РАСЧЕТНОМ ПРЕВЫШЕНИИ ПРОГНОЗНОЙ ЗАПЫЛЕННОСТИ РУДНИЧНОГО
ВОЗДУХА ПО ОТНОШЕНИЮ К МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ И ПРОВЕРКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТЫХ МЕР

16. В случае, когда прогнозная запыленность рудничного воздуха в очистном или подготовительном забое, определенная в соответствии с пунктами 13 и 14 настоящего Руководства по безопасности, превышает запыленность рудничного воздуха для данных выработок, регламентированную пунктами 697 и 705 Инструкции по аэрологической безопасности угольных шахт, в документацию по ведению горных работ включают дополнительные меры по ее снижению.
Принятая прогнозная запыленность рудничного воздуха, рассчитанная с учетом данных дополнительных мер, определяется:
для очистного забоя по формуле:

, (4)

для подготовительного забоя по формуле:

, (5)

где:
Cоч.заб.пр - принятая прогнозная запыленность рудничного воздуха для очистного забоя, мг/м3;
Cп.заб.пр - принятая прогнозная запыленность рудничного воздуха для подготовительного забоя, мг/м3;
n - количество дополнительно выбранных мер по борьбе с пылью при составлении документации по ведению горных работ, шт;
17. Выбранные меры, направленные на снижение запыленности рудничного воздуха в угольных шахтах, можно считать достаточно эффективными, если значения принятой прогнозной запыленности рудничного воздуха не превышают нормативных значений запыленности, соответствующих Инструкции по аэрологической безопасности угольных шахт.

Приложение N 1
к Руководству по безопасности
"Рекомендации по прогнозу и выбору мер,
направленных на снижение запыленности
рудничного воздуха в угольных шахтах",
утвержденному приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 20 марта 2023 г. N 121

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕР ПО БОРЬБЕ С ПЫЛЬЮ В ОЧИСТНОМ ЗАБОЕ

Меры по борьбе с пылью	Эффективность, доли	
Орошение:	
типовое без укрытий	0,7 - 0,90	
типовое с укрытиями	0,85 - 0,96	
Высоконапорное орошение	0,85 - 0,96	
Применение водовоздушных эжекторов	0,8 - 0,93	
Орошение с подачей воды в зону резания	0,83 - 0,92	
Пневмогидроорошение	0,90 - 0,98	
Пылеподавление пеной	0,80 - 0,98	
Пылеотсос:	
без укрытий	0,40 - 0,90	
с укрытиями	0,70 - 0,98	
Предварительное увлажнение угольного массива:	
водой	0,50 - 0,60	
с применением добавок	0,60 - 0,80	

Примечание. При оценке комплекса мер по борьбе с пылью принимаются меньшие значения эффективности.

Приложение N 2
к Руководству по безопасности
"Рекомендации по прогнозу и выбору мер,
направленных на снижение запыленности
рудничного воздуха в угольных шахтах",
утвержденному приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 20 марта 2023 г. N 121

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕР ПО БОРЬБЕ С ПЫЛЬЮ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ЗАБОЕ

Меры по борьбе с пылью	Эффективность, доли	
	Комбайны с открытым исполнительным органом	Комбайны с ограждающими щитами	
Орошение:	
внешнее	0,7 - 0,92	0,8 - 0,9	
внутреннее и внешнее	0,9 - 0,93	-	
водовоздушные эжекторы	0,9 - 0,95	-	
пневмогидроорошение	0,9 - 0,98	-	
Пылеотсос	0,7 - 0,93	-	
Пена	-	0,9 - 0,95	
Комбинированное:	
внешнее орошение и пылеотсос	0,95	-	
водовоздушные эжекторы и пылеотсос	0,97	-	
пена и пылеотсос	-	0,94 - 0,97	
внутреннее и внешнее орошение и пылеотсос	0,98	-	
Предварительное увлажнение угольного массива:	
водой	0,4 - 0,6	-	
с применением добавок	0,6 - 0,8	-	

Примечание. При оценке комплекса мер по борьбе с пылью принимаются меньшие значения эффективности.