Приказ Ростехнадзора от 31.10.2022 N 379
"Об утверждении Руководства по безопасности "Рекомендации по оформлению и хранению документации, подтверждающей безопасность величины максимально разрешенного рабочего давления, при эксплуатации опасных производственных объектов магистральных трубопроводов"	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 07.12.2022

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 31 октября 2022 г. N 379

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДСТВА
ПО БЕЗОПАСНОСТИ "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ И ХРАНЕНИЮ
ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ
МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОГО РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ,
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ"

В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", пунктом 1 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Руководство по безопасности "Рекомендации по оформлению и хранению документации, подтверждающей безопасность величины максимально разрешенного рабочего давления, при эксплуатации опасных производственных объектов магистральных трубопроводов".
2. Признать утратившим силу приказ Ростехнадзора от 2 июня 2014 г. N 233 "Об утверждении Руководства по безопасности "Рекомендации по оформлению и хранению документации, подтверждающей безопасность величины максимально разрешенного рабочего давления, при эксплуатации опасных производственных объектов магистральных трубопроводов".

Руководитель
А.В.ТРЕМБИЦКИЙ

Утверждено
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 31.10.2022 N 379

РУКОВОДСТВО
ПО БЕЗОПАСНОСТИ "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ И ХРАНЕНИЮ
ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ
МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОГО РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ,
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Руководство по безопасности "Рекомендации по оформлению и хранению документации, подтверждающей безопасность величины максимально разрешенного рабочего давления, при эксплуатации опасных производственных объектов магистральных трубопроводов" (далее - Руководство по безопасности) разработано в целях содействия соблюдению требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утвержденных приказом Ростехнадзора от 11 декабря 2020 г. N 517 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2020 г. N 61745).
2. Руководство по безопасности содержит рекомендации по оформлению и хранению документации, подтверждающей безопасность величины максимально разрешенного рабочего давления (далее - РРД), при эксплуатации опасных производственных объектов магистральных трубопроводов (далее - ОПО МТ) и не является нормативным правовым актом.
3. Документацию, подтверждающую безопасность величины РРД, при эксплуатации ОПО МТ, оформленную до введения в действие настоящего Руководства по безопасности, рекомендуется считать действительной до момента возникновения необходимости оформления нового формуляра подтверждения безопасной величины РРД (далее - Формуляр подтверждения) в соответствии с настоящим Руководством по безопасности.

II. ОФОРМЛЕНИЕ ФОРМУЛЯРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

4. Формуляр подтверждения рекомендуется оформлять отдельно:
на участки линейной части ОПО МТ, расположенные за охранными кранами или задвижками компрессорных и насосных станций. Рекомендуемый образец Формуляра подтверждения приведен в приложении N 1 к Руководству по безопасности;
на трубопроводы компрессорной или насосной станции ОПО МТ. Рекомендуемый образец Формуляра подтверждения приведен в приложении N 2 к Руководству по безопасности;
на трубопроводы газораспределительной или автомобильной компрессорной газонаполнительной станции ОПО МТ. Рекомендуемый образец Формуляра подтверждения приведен в приложении N 3 к Руководству по безопасности;
на трубопроводы сливо-наливных терминалов ОПО МТ;
на трубопроводы приемо-сдаточных пунктов ОПО МТ.
5. Безопасную величину РРД на ОПО МТ, заносимую в Формуляр подтверждения, рекомендуется определять в соответствии с нормативно-технической документацией.
До оформления Формуляра подтверждения проектную и исполнительную документацию на ОПО МТ рекомендуется восстановить в объеме, достаточном для определения РРД в соответствии с нормативно-технической документацией.
6. Формуляр подтверждения на действующие ОПО МТ, на которых проведены аварийно-восстановительные или ремонтные работы, потребовавшие для их проведения снижения рабочего давления более чем на 20 процентов, рекомендуется оформлять после окончания работ.
7. Формуляр подтверждения подписывается руководителями диспетчерской службы эксплуатирующего ОПО МТ предприятия, службы эксплуатации и должностным лицом, ответственным за безопасность эксплуатации ОПО МТ.
Предприятие или организация, имеющие лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, вправе внести требования об утверждении Формуляра подтверждения руководителем организации, эксплуатирующей ОПО МТ, и дополнить список лиц, его подписывающих.
8. Копию Формуляра подтверждения на ОПО МТ после его оформления рекомендуется направлять в:
а) территориальный орган Ростехнадзора, осуществляющий надзор за ОПО МТ;
б) эксплуатационные подразделения организации, эксплуатирующей ОПО МТ;
в) диспетчерскую службу организации, эксплуатирующей ОПО МТ;
г) службу эксплуатации организации, эксплуатирующей ОПО МТ;
д) архив организации, эксплуатирующей ОПО МТ.
9. Организациям, эксплуатирующим ОПО МТ, рекомендуется обеспечить содержание и хранение документации, подтверждающей безопасность величины РРД, на ОПО МТ в течение всего его жизненного цикла (до ликвидации ОПО МТ).

Приложение N 1
к Руководству по безопасности
"Рекомендации по оформлению
и хранению документации,
подтверждающей безопасность величины
максимально разрешенного рабочего
давления, при эксплуатации опасного
производственного объекта магистральных
трубопроводов", утвержденному
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от ________ 2022 г. N ____

(рекомендованный образец)

ФОРМУЛЯР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
БЕЗОПАСНОЙ ВЕЛИЧИНЫ МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОГО РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ	

Линейная часть магистрального трубопровода	

Эксплуатирующее предприятие ________________________________________
Название трубопровода ______________________________________________
Дата оформления ________ страница N ___ N формуляра __________________
N отмененного формуляра ___________________________________________
Линейную часть магистрального трубопровода разрешается эксплуатировать при следующих величинах рабочего давления	

Участок линейной части магистрального трубопровода	Величина разрешенного рабочего давления (МПа)	Необходимость обеспечения предохранительными устройствами для ограничения величины рабочего давления (МПа)	
от км/ПК/до км/ПК			
/			
/			
/			
/			

Подтверждено:	
службой эксплуатации
(должность, Ф.И.О.) _____________________________ Дата ______________	
	
диспетчерской службой
(должность, Ф.И.О.) _____________________________ Дата ______________	
	
должностным лицом,
ответственным
за эксплуатацию объекта
(должность, Ф.И.О.) _____________________________ Дата ______________	

Приложение N 2
к Руководству по безопасности
"Рекомендации по оформлению
и хранению документации,
подтверждающей безопасность величины
максимально разрешенного рабочего
давления, при эксплуатации опасного
производственного объекта магистральных
трубопроводов", утвержденному
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от ________ 2022 г. N ____

(рекомендованный образец)

ФОРМУЛЯР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
БЕЗОПАСНОЙ ВЕЛИЧИНЫ МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОГО РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ	

Компрессорная (насосная) станция	

Эксплуатирующее предприятие ________________________________________
Название трубопровода ______________________________________________
Компрессорная (насосная) станция (N или название) ______________________
Дата оформления __________ N формуляра _____________
N отмененного формуляра ______________
Участки трубопроводов станции, указанные в чертеже N __________________
редакция ____________________ разрешается эксплуатировать при следующих величинах рабочего давления:	

Участок трубопроводов N	Величина разрешенного рабочего давления (МПа)	Необходимость обеспечения предохранительными устройствами для ограничения величины рабочего давления (МПа)	

			

Примечания:
1. Настоящий формуляр подтверждения не применим к трубопроводам, расположенным до охранных кранов или до входной и после выходной задвижки насосной станции;
2. При отсутствии предохранительных устройств на смежных участках трубопроводов, имеющих различные величины РРД, на оба участка распространяется меньшая величина РРД.	

Подтверждено:	
службой эксплуатации
(должность, Ф.И.О.) _____________________________ Дата ______________	
	
диспетчерской службой
(должность, Ф.И.О.) _____________________________ Дата ______________	
	
должностным лицом,
ответственным
за эксплуатацию объекта
(должность, Ф.И.О.) _____________________________ Дата ______________	

Приложение N 3
к Руководству по безопасности
"Рекомендации по оформлению
и хранению документации,
подтверждающей безопасность величины
максимально разрешенного рабочего
давления, при эксплуатации опасного
производственного объекта магистральных
трубопроводов", утвержденному
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от ________ 2022 г. N ____

(рекомендованный образец)

ФОРМУЛЯР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
БЕЗОПАСНОЙ ВЕЛИЧИНЫ МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОГО РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ	

Газораспределительная
(автомобильная газонаполнительная компрессорная) станция	

Эксплуатирующее предприятие ________________________________________
Газораспределительная (автомобильная газонаполнительная компрессорная)
станция __________________________________________________________________
Дата оформления __________ N формуляра _______________
N отмененного формуляра _______________
Участки трубопроводов станции, указанные в чертеже N __________________
редакция ____________________ разрешается эксплуатировать при следующих величинах рабочего давления:	

Участок трубопроводов N	Величина разрешенного рабочего давления (МПа)	Необходимость обеспечения предохранительными устройствами для ограничения величины рабочего давления (МПа)	

Примечания:
1. Настоящий формуляр подтверждения не применим к трубопроводу, расположенному за охранным краном ГРС (АГНКС);
2. При отсутствии предохранительных устройств на смежных участках трубопроводов, имеющих различные величины РРД, на оба участка распространяется меньшая величина РРД.	

Подтверждено:	
службой эксплуатации
(должность, Ф.И.О.) _____________________________ Дата ______________	
	
диспетчерской службой
(должность, Ф.И.О.) _____________________________ Дата ______________	
	
должностным лицом,
ответственным
за эксплуатацию объекта
(должность, Ф.И.О.) _____________________________ Дата ______________